
======================================================================

                           EMOBILE H11HW ユーティリティ 
                                   (Ver. 1.6.17)
                               セットアップマニュアル

======================================================================

［Setup.exe］をクリックするとウィンドウが開きます。 このウィンドウには、次のオプションが用意されています。

1. ［EMOBILE H11HW ユーティリティ］：デフォルトのオプション。EMOBILE H11HW ユーティリティをインストールします。

2. ［Dialup Internetのインストール］：ダイヤルアップインターネットがインストールされます。 電話機を介してインターネットに接続する場合は、ウィザードを使用してモデムのショートカットを構築します。これを使用して、電話機のダイヤル規則やモデムのプロパティを設定できます。

3. ［USBドライバのインストール］：USBデータケーブルドライバが自動的にセットアッププログラムによってインストールされます。

======================================================================

EMOBILE H11HW ユーティリティのインストール：

1. ドライバのインストールを完了すると、［Welcome to the EMOBILE H11HW Utility Setup Wizard］という新しいウィンドウが表示されます。 これはセットアップを開始するためのインタフェースです。 続行するには［次へ］をクリックし、セットアップを終了するには［キャンセル］をクリックします。

2. ［次へ］をクリックすると、［使用許諾契約書］という新しいウィンドウが表示されます。 このインタフェースで、「使用許諾契約書」を読みます。 契約に同意する場合は、［I accept the agreement］を選択し、［次へ］をクリックして続行します。セットアップを終了するには［キャンセル］をクリックし、前の設定を確認または変更するには［戻る］をクリックします。 

3. ［次へ］をクリックすると、［Select Destination Directory］という新しいウィンドウが開きます。 このインタフェースで、EMOBILE H11HW ユーティリティをインストールするフォルダを選択し、［次へ］をクリックして続行します。セットアップを終了するには［キャンセル］をクリックし、前の設定を確認または変更するには［戻る］をクリックします。

4. ［次へ］をクリックすると、［Select Start Menu Folder］という新しいウィンドウが開きます。 このインタフェースで、プログラムのショートカットを作成する［スタートメニュー］フォルダを選択し、［次へ］をクリックして続行します。セットアップを終了するには［キャンセル］、前の設定を確認または変更するには［戻る］をクリックします。

5. ［次へ］をクリックすると、［Select Additional Tasks］という新しいウィンドウが開きます。 このインタフェースで、EMOBILE H11HW ユーティリティのショートカットをデスクトップに作成するか、EMOBILEダイヤルアップウィザードのショートカットをデスクトップに作成するかを選択し、［次へ］をクリックして続行します。セットアップを終了するには［キャンセル］をクリックし、前の設定を確認または変更するには［戻る］をクリックします。

6. ［次へ］をクリックすると、［Ready to Install］という新しいウィンドウが表示されます。 このインタフェースで設定を確認し、［インストール］をクリックしてインストールを続行します。セットアップを終了するには［キャンセル］をクリックし、前の設定を確認または変更するには［戻る］をクリックします。

7. ［インストール］をクリックすると、［Installing］という新しいウィンドウが表示されます。 このインタフェースに、インストールの進捗率が表示されます。

8. インストールが終了すると、［Completing the EMOBILE H11HW Utility Setup Wizard］という新しいウィンドウが表示されるので、［完了］をクリックしてインストールを完了します。

ソフトウェアが、インストールのメインウィンドウに戻ります。 ウィンドウの［完了］をクリックすると、インストール全体が完了します。

======================================================================

ドライバのインストール手順：

1. 電話機を起動し、電話機の初期化が終了するまで待ちます。次に、USBデータケーブルを使用して電話機をコンピュータと接続すると、［find a new hardware and guide you to install this new device］というメッセージが表示されます。

2. ドライバは、CDの"USB Data Cable Driver"ディレクトリに収録されています。 ドライバのインストール先の正しいパスをWindowsで指定し、Windowsの指示に従って以下のインストール操作を続行します。

3. ドライバのインストール処理中に、オペレーティングシステムから［デジタル署名が見つかりません］または［has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows］というメッセージが表示されますので、［はい］または［続行］を選択してインストールを続行します。

4. ドライバが正しくインストールされたかどうかを検証するには、Windowsの［デバイスマネージャ］を確認します。デバイスのドライバを再インストールすることもできます。
